附件1：工程量清单
项目施工信息表
	序号
	项目名称
	项目特征及施工说明
	单位
	数量

	1
	夹层填土开挖
	报告厅夹层厚度约2m，人工开挖夹层填土，找出2处DN100消防管漏点，开挖范围以满足管道更换作业为准，含土方堆放及防尘措施
	项
	1

	2
	受损管段切除
	关闭相关区域消防阀门，排空余水，切除2处受损的DN100镀锌钢管管段，切口平整，预留更换接口
	处
	2

	3
	DN100消防管更换
	更换同规格DN100镀锌钢管，每处更换长度暂按2m计（以实际需要为准），管道连接采用卡箍连接或焊接，严禁使用抱箍。含管材、卡箍/焊接材料及辅材
	处
	2

	4
	管道试压
	更换完成后进行压力试验，试验压力不低于系统工作压力的1.5倍，保压30min无渗漏，提供试压记录
	项
	1

	5
	土方回填夯实
	试压合格后，原土分层回填夯实，恢复至原状标高
	项
	1

	6
	垃圾清运
	施工产生的废弃管道、余土、废料等建筑垃圾清运出场，运距自行考虑
	项
	1

	7
	现场清理及成品保护
	施工区域清扫、施工期间消防设施及周边成品保护、排水措施
	项
	1


说明：清单中的数量为暂估量，报价人应在踏勘后自行核定。更换管道的实际长度以现场需要为准，但总报价不得超过最高限价2.1万元。
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