附件1：工程量清单
项目信息表
	序号
	项目名称
	项目特征及施工说明
	单位
	数量

	1
	DN100镀锌钢管敷设
	新增DN100热镀锌钢管约8米，明管安装，壁厚≥4.0mm，含管材、弯头及辅材
	米
	8

	2
	管道支架制作安装
	明管用支架、吊架制作安装，含角钢、膨胀螺栓等，做防腐处理
	套
	5

	3
	DN100阀门安装
	安装铜芯闸阀或球阀3个，规格DN100，公称压力≥1.6MPa，质量好的品牌产品，含法兰、垫片及紧固件
	个
	3

	4
	管道对接
	两端与已有DN100管道对接，含接口处理、防腐及密封，采用法兰连接或卡箍连接
	处
	2

	5
	管道试压
	管道安装完毕后通水试压，保压30min无渗漏
	项
	1

	6
	垃圾清运
	施工产生的废料、包装物等垃圾清运出场
	项
	1


说明：清单中的数量为暂估量，报价人应在踏勘后自行核定。总报价不得超过最高限价7000元（含税）。
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